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Настоящее техническое задание (ТЗ) разработано для целей приобретения, поставки, шеф-монтажа и ввода в эксплуатацию технологического оборудования для напольного содержания и выращивания птицы бройлеров финального гибрида в птичнике.
Цель – создание высокоэффективного, автоматизированного и биобезопасного птичника для содержания и выращивания птицы бройлеров финального гибрида 
с оптимальными условиями микроклимата, кормления, поения и содержания, обеспечивающими максимальную сохранность поголовья, высокие привесы и конверсию корма, соответствие ветеринарно-санитарным и зоотехническим нормам, снижение эксплуатационных затрат и влияния человеческого фактора.
Всего для выращивания и содержания – бройлеров финального гибрида 
– 6 комплектов (мощность 170-180 тыс. голов за 1 цикл выращивания).
Технологическое оборудование по напольному содержанию птиц (бройлеров 
в основном Росс – 308) финального гибрида.
3.1. Объект оснащения
Тип объекта: птичник для напольного содержания бройлеров.
Назначение: выращивание бройлеров финального гибрида.
Габариты здания: 16 на 100 м.
Общая площадь: 1600 м².
Этажность: 1 этаж
3.2. Производственные параметры
Нормативная плотность: 32-38 кг живой массы / м², ориентировочное количество голов: 28 000-32 000 (в зависимости от конечного веса).
3.3. Производственный цикл
Продолжительность выращивания: 17-45 дня.
Количество циклов в год: 5-6.
3.4. Общие технические требования
Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, соответствовать требованиям ветеринарным и иным требованиям Узбекистана, иметь подтверждающие сертификаты соответствия, быть рассчитано на круглосуточную эксплуатацию в агрессивной среде (аммиак, влага, пыль), иметь антикоррозийное исполнение, обеспечивать возможность полной автоматизации процессов.
3.5. Комплектность
Поставщик обязан обеспечить полный и новый комплект оборудования, монтажные элементы и крепеж, техническую документацию (паспорта, инструкции, схемы), пусконаладочные работы и обучение персонала.
3.6. Система кормления и поения
Автоматическая линия кормления для напольного содержания бройлеров, тип кормораздачи – шнековая или цепная (указать), количество линий – не менее 
4-6 (в зависимости от ширины зоны кормления), тип кормушек – тарельчатые, регулируемые по высоте, материал – ударопрочный пластик + оцинкованная сталь, регулировка уровня подачи корма – автоматическая.
Бункер и подача корма – наружный силос или внутренний бункер, вместимость 
– не менее суточной потребности, защита от влаги и слеживания.
Система поения – автоматическая ниппельная система поения, ниппели 
с каплеуловителями, расчет – 10-12 голов на 1 ниппель, регулировка по высоте 
в зависимости от возраста птицы, фильтрация воды (грубая и тонкая).
3.7. Дополнительное оборудование
Медикатор (дозатор препаратов), система промывки линий.
3.8. Система микроклимата
Тип – тоннельная + минимальная вентиляция, вытяжные вентиляторы: осевые, высокопроизводительные, производительность: из расчёта полной замены воздуха, наличие частотных преобразователей.
Воздухозабор – потолочные и боковые воздуховоды, автоматическое управление заслонками.
Отопление – газовые теплогенераторы, мощность – с учётом пускового периода (цыплята), равномерное распределение тепла.
Охлаждение система испарительного охлаждения (cooling pad), автоматическое включение при превышении температуры.
3.9. Система управления и автоматизации
Контроллер микроклимата – центральный компьютер управления птичником, контроль – температура, влажность, CO₂, NH₃, управление вентиляцией, отоплением, кормлением и поением.
Аварийные системы – сигнализация, GSM/интернет-оповещение, резервное электропитание (ДГУ).
3.10. Освещение.
Светодиодные светильники для птичников с требованием регулировки интенсивности (диммирование), программируемый световой режим, защита 
от влаги и пыли (IP65 и выше).
3. 10. Биобезопасность
Система содержания бройлеров должна обеспечивать высокий уровень биобезопасности и исключать занос и распространение инфекционных заболеваний.
Требования:
· Зонирование птичника на «чистые» и «грязные» зоны;
· Минимизация контакта птицы с обслуживающим персоналом;
· Возможность полной санитарной обработки между циклами;
· Использование материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам.
3.11. Инженерные решения по биобезопасности
· Герметичность ограждающих конструкций;
· Защита от проникновения грызунов, дикой птицы и насекомых;
· Фильтрация приточного воздуха (при необходимости);
· Отдельные входы для персонала и технологические ворота.
Оборудование и конструкции птичника должны быть рассчитаны на регулярную мойку и дезинфекцию с применением горячей воды, пены и химических средств.
Требования к оборудованию – возможность подъема линий кормления и поения под потолок, устойчивость всех элементов к давлению воды не менее 100–150 бар, гладкие поверхности, исключающие накопление органических загрязнений, минимальное количество труднодоступных мест.
Технология санитарной обработки – сухая очистка, влажная мойка с моющими средствами, дезинфекция, просушка птичника, контроль качества обработки.
3.12. Зооветеринарные требования
Эксплуатация птичника должна соответствовать ветеринарным правилам и нормам, действующим на территории Республики Узбекистан.
Условия содержания равномерное распределение птицы по площади, отсутствие сквозняков и локальных перегревов, контроль уровня аммиака (не более 10-15 ppm), контроль уровня CO₂.
Водоснабжение и кормление – возможность проведения профилактических и лечебных выпаек, исключение загрязнения корма и воды.
3.13. Ветеринарный контроль.
Онлайн мониторинг состояния поголовья, учет падежа и выбраковки.
4. Общие требования к поставщику.
· Опыт поставок аналогичных объектов (не менее 20 реализованных проектов);
· Наличие сервисной и инженерной поддержки на территории Узбекистана;
· Возможность гарантийного и постгарантийного обслуживания;
· Гарантия на оборудование не менее 12-24 месяцев;
· Наличие складов запасных частей или регламентированных сроков поставки.
5. Этапы реализации
· Проектирование и адаптация под объект;
· Поставка оборудования;
· Шеф-монтаж;
· Пусконаладка;
· Обучение персонала;
· Ввод в эксплуатацию.
6. Критерии приемки
· Соответствие оборудования настоящему ТЗ;
· Корректная работа всех систем в автоматическом и ручном режимах;
· Достижение проектных параметров микроклимата;
· Наличие полного комплекта исполнительной и эксплуатационной документации;
· Подписание акта ввода в эксплуатацию.
· В коммерческом предложении должны быть предоставлены:
· Копия руководства по монтажу и эксплуатации на оборудование;
· Планы размещения оборудования;
· Технологические схемы всего производства.
Полный комплект технической документации, необходимый для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта должен быть на русском языке и поставляется вместе с оборудованием.
Гарантия к оборудованию – не менее 12-24 месяца с ввода в эксплуатацию оборудования.
Запасные части и расходные материалы – наличие в течение 10 лет со дня поставки любых запасных частей и расходных материалов к поставляемому оборудованию.
Требование к Поставщику.
Поставщик обязан представить все необходимые сертификаты и лицензии, 
как на поставляемое оборудование, так и на предмет собственной деятельности.
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