ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по созданию Национальных стендов
Республики Узбекистан в рамках Международной
промышленной выставки 
«WARSAW HOME TEXTILE»
Ташкент - 2026
[bookmark: bookmark0]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: bookmark2]На застройку Национального стенда Республики Узбекистан
Выставка: WARSAW HOME TEXTILE
Место проведения: г. Варшава, Польша
Даты проведения: 21-24 октября 2026 года
1. [bookmark: bookmark4]ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ по проектированию, производству, доставке, монтажу, техническому сопровождению и демонтажу Национального стенда Республики Узбекистан в соответствии с утвержденным дизайн-проектом.
Основные параметры стенда:
· Тип стенда: Островной (Island Stand);
· Площадь: ориентировочно 105 кв.м.;
· Максимальная высота конструкций: до 5,0 м;
· Количество экспонентов: до 10 компаний;
· Концепция: Национальная экспозиция Республики Узбекистан.
· [bookmark: bookmark6]Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями организатора выставки WARSAW HOME TEXTILE, администрации выставочного центра "Ptak Warsaw Expo" и действующими нормами безопасности Польши.
1.2. Заказчик:
Агентство по развитию легкой промышленности при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Подробная информация предоставлена на веб-сайте https://gov.uz/oz/adli
· Юридический адрес организации: г. Ташкент, ул. Мустакиллик,109
· Контактный телефон: +998 90 355 03 06 Султонова М и +998998400840 Бекназаров Ш.
· Электронная почта: info@adli.uz
-   Место оказания услуг: г. Варшава, Польша. выставочный центра "Ptak Warsaw Expo" и действующими нормами безопасности Польши.
1.3. Основание: Приложение № 1 к протоколу № 72 заседания Правительственной комиссии от 21 апреля 2026 года.
1.4. Основные квалификационные требования к Исполнителю:
· наличие международного опыта в разработке концепций выставок
и ярмарок, а также по созданию выставочных стендов; и ярмарок, а также по созданию выставочных стендов;
· опыт работы в области дизайна и по застройке выставочных стендов или подобных проектов на региональном и международном уровнях;
· наличие опытных специалистов в области разработки архитектурно дизайнерского эскизного проекта (не менее З х) и застройки выставочных стендов;
· умение работать с ЗD-моделями и создание концептуальных чертежей стендов;
· знания в области строительных норм и стандартов, которые могут быть применимы при проектировании стендов;
· умение разрабатывать конструктивные решения для стендов, учитывая их функциональность, устойчивость и безопасность;
· умение визуализировать концепции и предложения, делать их привлекательными и эффективными для привлечения внимания посетителей - понимание современных трендов в дизайне выставочных стендов, материалов и технологий, чтобы создавать привлекательные и инновационные концепции
-Исполнитель должен быть аккредитован (одобрен) организатором Международной промышленной выставки Warsaw Home Textile и администрацией выставочного комплекса Ptak Warsaw Expo либо обеспечить получение такого одобрения (аккредитации) до начала выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за соответствие требованиям организатора выставки и администрации выставочного комплекса, предъявляемым к подрядным организациям
3. Плановые сроки начала и окончания работ:
3.1. Порядок сдачи и приемки результатов работ и услуг:
3.1.1. Исполнитель в течение 7 (семь) дней до начала выставки должен предоставить Заказчику результаты, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
3.1.2. Заказчик рассматривает предоставленные Исполнителем результаты работ в течение 1 (одного) дня и принимает их либо направляет Исполнителю детальные замечания;
3.1.3. Исполнитель устраняет замечания Заказчика в тот же день, согласованный Заказчиком.
4. Основные задачи и функции для Исполнителя:
· разработка оригинальной концепции стенда и её реализация в процессе застройки;
· применение инновационных решений в области дизайна, выбор
стильных и функциональных элементов (цвета, формы, материалы), а также разработка модели внешнего вида и застройки стенда с использованием современных методов;
· ЗD-визуализация и проектирование с учётом зонирования по отраслям;
· производство, транспортировка, монтаж и демонтаж конструкций;
· разработка навигации и брендирования;
· подготовка и печать информационных, рекламных материалов и баннеров;
· проектирование системы освещения, размещения выставочных материалов, техническое обеспечение (освещение, мультимедиа, электропитание) и других элементов, обеспечивающих комфорт и эффективность стенда.
4.1. Требования к ЗD-визуализации выставочных стендов:
· фотореалистичное качество рендеринга;
· разрешение итоговых изображений не менее 4000x3000 пикселей;
· минимум 5 ракурсов для каждого варианта стенда;
· детализированные крупные планы ключевых зон;
· общий вид стенда;
· вид сверху с расстановкой мебели и оборудования;
· варианты расстановки экспозиции;
· визуализация системы освещения.
4.2. Разработка полного комплекта рабочей и технической документации, необходимой для согласования проекта стенда
· подготовка и предоставление организатору выставки и администрации выставочного комплекса полного комплекта технической документации, необходимой для согласования проекта стенда;
· разработка и предоставление организатору выставки плана электропитания стенда (Electrical Plan), схем подключения оборудования и расчета электрической нагрузки в соответствии с требованиями организатора выставки и Ptak Warsaw Expo;
· разработка и предоставление организатору выставки полного комплекта рабочих чертежей стенда (Technical Drawings), включая планы, фасады, разрезы, конструктивные решения, схемы размещения оборудования, инженерных коммуникаций и иную техническую документацию, предусмотренную требованиями организатора выставки и администрации Ptak Warsaw Expo;
· получение всех необходимых технических согласований организатора выставки и администрации Ptak Warsaw Expo до начала монтажных работ.
2. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1 [bookmark: bookmark8]Центральная брендированная конструкция
Подрядчик обязан изготовить и смонтировать центральную двухстороннюю брендированную конструкцию высотой до 5 метров согласно утвержденному дизайн-проекту.
Конструкция должна включать:
· несущий каркас;
· конструктивные элементы;
· обшивку МДФ с высококачественной покраской;
· декоративные элементы согласно визуализации;
· встроенные технологические зоны;
· инженерные коммуникации;
· скрытые кабельные трассы;
· внутренние технические помещения.
Подрядчик обязан выполнить инженерные расчеты устойчивости конструкции и обеспечить безопасность эксплуатации в течение всего периода выставки.
2.2 [bookmark: bookmark10]Подсобное помещение
Внутри центральной конструкции необходимо предусмотреть закрытое подсобное помещение площадью не менее 6 кв.м, с доступом с двух сторон.
Подсобное помещение должно быть оборудовано:
- дверью с замком;
- внутренним освещением;
- системой электроснабжения;
· стеллажами для хранения;
· кулером для воды;
· электрическими розетками.
Помещение предназначается для хранения рекламных материалов, образцов продукции, упаковки, личных вещей экспонентов и технического оборудования.
3. [bookmark: bookmark12]ПОДИУМ И НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Подрядчик обеспечивает устройство подиума по всей площади стенда.
Технические требования:
· высота подиума — 100 мм;
· усиленный деревянный каркас;
· высококачественное ламинированное покрытие;
· скрытая система кабельных каналов;
· декоративная LED-подсветка по внешнему периметру стенда;
· финишная отделка без видимых стыков и дефектов.
4. [bookmark: bookmark14]LED ЭКРАН И МУЛЬТИМЕДИА
Подрядчик обеспечивает поставку, монтаж, настройку и обслуживание мультимедийного оборудования.
Состав оборудования:
· LED экран размером не менее 6,0 х 2 м;
· площадь экрана не менее 12 кв.м.;
· шаг пикселя Р2.6 или лучше;
· медиа-сервер;
· ноутбук управления;
· медиаплеер;
· комплект резервной коммутации;
· полный комплект кабелей и подключений;
· настройка контента до открытия выставки;
· техническое сопровождение в течение выставки;
· резервное оборудование на случай неисправности.
5. [bookmark: bookmark16]ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Для каждого участника необходимо предусмотреть:
· брендированную информационную стойку;
· индивидуальную демонстрационную зону;
· металлический рейл для демонстрации текстиля;
· полки для образцов;
· барный стул;
· стоячие вешалки;
· электрическую розетку;
· индивидуальное освещение;
· корзину для мусора;
· закрытый шкаф для хранения материалов.
Общее количество оборудования:
· не менее 20 рабочих мест;
· не менее 10 брендированных стоек;
· не менее 10 демонстрационных рейлов;
· не менее 10 демонстрационных стоячих вешалок;
· не менее 10 электрических подключений;
· не менее 10 комплектов индивидуального освещения;
· не менее 20 манекенов.
6. [bookmark: bookmark18]МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
На стенде необходимо предусмотреть:
· 10 ресепшенов;
· 20 барных стульев;
· 10 демонстрационных стоячих вешалок;
· 20 манекенов
· шкафы для хранения;
· кулер для воды;

Вся мебель должна соответствовать дизайн-проекту и иметь единое стилистическое исполнение.
7. [bookmark: bookmark20]ОСВЕЩЕНИЕ
Подрядчик обеспечивает комплексное освещение стенда. Для этого заключает договор по электроснабжению с организатором выставки.
В состав системы освещения входят:
· архитектурная подсветка фасадов;
· подсветка логотипов;
· подсветка LED-зоны;
· акцентное освещение продукции;
· подсветка переговорных зон;
· декоративная подсветка подиума;

8. [bookmark: bookmark22]БРЕНДИРОВАНИЕ
Подрядчик обеспечивает изготовление, доставку и монтаж всех графических материалов.
В состав брендирования входят:
· логотип «Made in Uzbekistan»;
· логотипы организаторов национальной экспозиции “Agency For The Development Of Light Industry Under The Cabinet Of Ministers Of The Republic Of Uzbekistan” ;
· полноцветная широкоформатная печать высокого разрешения;
· оформление всех информационных поверхностей стенда.
9. [bookmark: bookmark24]ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Подрядчик обеспечивает:
· главный распределительный щит;
· систему электропитания стенда;
· подключение LED-экрана;
· подключение освещения;
· скрытую прокладку кабельных линий;
· розеточные группы;
· дежурного электрика на весь период работы выставки.
· Бесперебойную подачу электроснабжение на весь период выставки.
· подготовку и предоставление организатору выставки плана электропитания стенда, схем подключения оборудования и расчета потребляемой электрической мощности в соответствии с требованиями организатора выставки и администрации Ptak Warsaw Expo.
10. [bookmark: bookmark26]СЕРВИС И СОПРОВОЖДЕНИЕ
Подрядчик обеспечивает:
· разработку рабочей документации;
· подготовку технических чертежей;
· получение всех согласований;
· производство конструкций;
· монтаж и демонтаж стенда;
· страхование конструкций и оборудования;
· техническое сопровождение в период выставки;
· постоянное присутствие ответственного представителя подрядчика на объекте
· подготовку и подачу организатору выставки и администрации Ptak Warsaw Expo всей технической документации, необходимой для согласования проекта стенда;
· взаимодействие с организатором выставки и Ptak Warsaw Expo по вопросам получения необходимых согласований, разрешений и допуска к проведению монтажных и демонтажных работ;
· получение всех необходимых разрешений и согласований, предусмотренных требованиями организатора выставки и администрации Ptak Warsaw Expo;
· оплату всех обязательных услуг и сборов, предусмотренных организатором выставки и администрацией Ptak Warsaw Expo, включая, но не ограничиваясь:
· аккредитацией (регистрацией) подрядной организации;
· подключением и потреблением электроэнергии, договор заключает застройщик самостоятельно.
· утилизационным (экологическим) сбором за вывоз и утилизацию отходов;
· иными обязательными сервисными услугами и сборами, необходимыми для строительства, эксплуатации и демонтажа выставочного стенда.
11. [bookmark: bookmark28]КЛИНИНГ
Подрядчик обеспечивает:
· генеральную уборку после завершения монтажа; ежедневную уборку до открытия выставки;
· поддерживающую уборку в течение рабочего дня; уборку после окончания каждого выставочного дня
· вывоз мусора;
· финальную уборку перед демонтажом.
12. [bookmark: bookmark30]ПЕРСОНАЛ
Подрядчик обязан обеспечить наличие:
· руководителя проекта;
· технического директора;
· технического менеджера;
· монтажной бригады;
· электриков;
· специалиста по LЕD-экрану;
· специалиста по мультимедиа;
· дежурного технического персонала;
· клинингового персонала.
13. [bookmark: bookmark32]СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Монтаж стенда осуществляется согласно официальному графику организатора выставки и должен быть завершен не позднее чем за 24 часа до открытия выставки.
Демонтаж стенда должен быть выполнен в сроки, установленные организатором выставки и администрацией Ptak Warsaw Expo.
14. [bookmark: bookmark34]ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
Подрядчик обязан обеспечить:
· использование материалов премиального качества;
· соответствие требованиям Ptak Warsaw Expo;
· соблюдение норм пожарной безопасности Польши;
· скрытую прокладку инженерных коммуникаций;
· высокое качество отделки;
· качественную покраску всех элементов;
· безопасность эксплуатации всех конструкций и оборудования.
15. [bookmark: bookmark36]ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Подрядчик несет полную ответственность за:
· безопасность конструкций;
· исправность оборудования;
· качество строительно-монтажных работ;
· соблюдение требований организатора выставки;
· своевременную сдачу объекта;
· устранение всех выявленных замечаний	 до официального открытия выставки.
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Зикриллаев Р.Ш



